M48
; DRILL file {KiCad 9.0.7} date 2026-03-07T10:30:58+0100
; FORMAT={-:-/ absolute / metric / decimal}
; #@! TF.CreationDate,2026-03-07T10:30:58+01:00
; #@! TF.GenerationSoftware,Kicad,Pcbnew,9.0.7
; #@! TF.FileFunction,NonPlated,1,2,NPTH
FMAT,2
METRIC
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T1C1.600
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T2C1.900
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T3C3.000
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T4C4.100
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T5C4.300
%
G90
G05
T1
X33.719Y-53.281
X45.719Y-65.281
T2
X113.42Y-54.0
X113.42Y-74.0
X123.58Y-54.0
X123.58Y-74.0
T3
X114.69Y-51.46
X114.69Y-71.46
X121.04Y-48.92
X121.04Y-68.92
T4
X118.5Y-54.0
X118.5Y-74.0
T5
X39.0Y-24.0
X39.0Y-86.0
X121.0Y-24.0
X121.0Y-86.0
M30
